**SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA**

**PRÁTICA #3 – TRANSFORMADORES – PARTE 2**

**AUTOTRANSFORMADOR**

**Professores:** Eduardo Nobuhiro Asada, Elmer Pablo Tito Cari, José Carlos de Melo Vieira Junior, Luís Fernando Costa Alberto.

**OBJETIVOS:**

O objetivo principal desta prática é avaliar o funcionamento de um transformador de dois enrolamentos conectado como autotransformador por meio de um ensaio de carregamento. Espera-se que o estudante compreenda as vantagens e limitações associadas ao funcionamento de um autotransformador em comparação a um transformador de dois enrolamentos de mesma capacidade.

**PROBLEMA**

Os enrolamentos primário e secundário de um transformador de dois enrolamentos podem ser conectados de forma que o equipamento opere como um autotransformador. Com isso, tem-se a possibilidade de um aumento na potência a ser transformada, além de melhorar a regulação de tensão e o rendimento do equipamento. Baseando nestes aspectos, propõe-se o seguinte problema:

* 1. Conectar o transformador de dois enrolamentos ensaiado na aula anterior na configuração de autotransformador com **entrada em 110V** e **saída em 220V**. Realizar o ensaio de carregamento utilizando o conjunto de 9 lâmpadas de 60 W, obter a curva de carga, de rendimento, de regulação e de fator de potência e comparar com as curvas obtidas no ensaio de carregamento do transformador de 2 enrolamentos.

**DISPOSITIVO EM ESTUDO**

Será utilizado o mesmo transformador da aula anterior. Preencha os dados abaixo já considerando o dispositivo conectado como autotransformador:

* Potência nominal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Corrente nominal no primário:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Corrente nominal no secundário: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Relação de transformação teórica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Relação de transformação real: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RECOMENDAÇÕES**

**Recomendação 1)** Antes de proceder à ligação do autotransformador na configuração requerida, é preciso definir corretamente a configuração dos lados primário e secundário do transformador de dois enrolamentos. Assim, para cada parte desta prática esquematize as ligações e discuta com o professor.

**Recomendação 2)** Sobre o ensaio de carregamento do autotransformador, tenha em mente quais são as grandezas importantes para obter o rendimento e a regulação. Isto é essencial para verificar quais são os instrumentos de medida necessários na montagem do experimento. Esboce um esquema e discuta com o professor como realizar este ensaio.

**PRECAUÇÕES**

**Precaução 1) *Deve-se realizar o ensaio da determinação da polaridade dos transformadores antes de conectá-los como autotransformador.***

**Precaução 2)** Não exceda as correntes máximas nominais dos enrolamentos.

**Precaução 3)** Cuidado ao manusear as lâmpadas no ensaio de carregamento, devido ao aquecimento das mesmas.

**Precaução 4)** Atente-se à seleção das escalas nos instrumentos de medição. Uma escolha inadequada pode provocar danos ao instrumento.

## BIBLIOGRAFIA

[1] P. C. Sen, *Principles of Electric Machine and Power Electronics*, Wiley, 2013

[2] G. McPersonn and R. D. Laramore, *Electrical Machines and Transformers*, John Wiley & Sons, 1981

[3] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, *Electric Machinery*, McGraw-Hill, 2003.