Grupo 2:

errou o limite de escoamento! O gráfico estava certo e o número errado, como pode?

Usou algarismos demais no LE, LR, E, etc.

Errou o alongamento na fratura! É o alongamento, não a tensão...

Nos polímeros, não tem cabimento apresentar o módulo ou o limite de escoamento com 8 ou 9 dígitos...

Na cerâmica, apesar de perceber que os valores são parecidos, ainda assim afirmaram que um tem maior variação que o outro. Eu acho que não, que são semelhantes.