Reciclagem

Guilherme Scudeller e Hélio Sato

1.1. Introdução – Definições e Resoluções

Em caráter introdutório é importante inserir o termo reciclagem dentro do conceito de reaproveitamento, o qual, por sua vez, também abriga as definições de reuso e recuperação. Reuso refere-se a um produto que é reutilizado da mesma maneira em que foi gerado, sem qualquer tipo de alteração. Recuperação consiste na reutilização de um produto em algum outro processo, ou seja, aqui há o lado da conscientização socioambiental.
Reciclagem é, por definição, “fazer voltar ao início”, o ciclo recomeça, havendo, obrigatoriamente, alguma alteração ou transformação. Dentro deste âmbito, quanto à coleta seletiva, há uma definição de cores, introduzida pela Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, que se baseia em:
AZUL: papel/papelão; VERMELHO: plástico; VERDE: vidro; AMARELO: metal
LARANJA: resíduos perigosos; ROXO: resíduos radioativos; PRETO: madeira;
MARROM: resíduos orgânicos;

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde;

CINZA: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado, não passível de separação.
De maior conhecimento populacional indubitavelmente são as quatro primeiras cores supracitadas, referentes a papéis, plásticos, vidros e metais, respectivamente.
Em Portugal, por exemplo, há uma diferença quanto a essas cores, a saber:

AZUL: papel e cartão; VERDE: vidro;
AMARELO: embalagens de metal; VERMELHO: pilhas e baterias.

1.2. Introdução – Aspectos Humanos

Apesar de existirem resoluções nacionais para a separação e descarte de recicláveis, a prática é realizada de acordo com aspectos de organização humana coletiva e sua dinâmica de trabalho. Os fatores que influenciam essa dinâmica são o transporte e a triagem.

O transporte dos recicláveis dos locais geradores aos locais de triagem e/ou beneficiamento são realizados por meio de empresas ou por cooperativas de catadores. O transporte pode ser realizado de forma a manter a separação por tipos de materiais ou, simplesmente, haver uma mistura em uma única estrutura de armazenamento. Sendo realizado da segunda maneira, não afetará muito a separação de materiais por parte dos geradores dos resíduos, já que ocorrerá certa homogeneização do conteúdo total.

Já a triagem é realizada por meio de cooperativas, estas alterando localmente como são realizados o transporte e a separação dos resíduos passíveis de reciclagem segundo seu melhor funcionamento coletivo. Para exemplificar, em Piracicaba a separação se baseia em três tipos de resíduo: recicláveis, não recicláveis e orgânicos, sendo levados para triagem somente o último tipo.

É importante ressaltar a presença humana no processo de reciclagem. Esta frase pode ser redundante, todavia, no cotidiano muitas vezes a presença das pessoas é esquecida por parte dos geradores dos materiais passíveis a reciclagem, também seres humanos.

Como a triagem é realizada manualmente, torna-se necessária a lavagem dos materiais antes de serem destinados à reciclagem. Caso este processo seja ignorado, pode acarretar, por sua vez, materiais passíveis de reciclagem, os quais se encaminham para o processo de triagem com um fedor desagradável e, mesmo materiais orgânicos em putrefação, causam péssimas condições de trabalho para os cooperados, podendo originar algum tipo de intoxicação. Além do mais, muitas vezes os materiais são descartados como não recicláveis.

2. Plásticos

Destacando-se as reciclagens mais comumente faladas, tem-se, no caso dos plásticos, um processo de reciclagem de artefatos oriundos de resinas (polímeros), normalmente sintéticas e derivadas do petróleo. A separação, por sua vez, ocorre pela análise da densidade entre os distintos tipos de plásticos. São eles, na ordem crescente de densidade: Polipropileno (PP); Polietileno de Baixa Densidade (PEBD); Polietileno de Alta Densidade (PEAD); Nylon; Acrílico; Policloreto de vinila (PVC); e Politereftalato de etileno (PET).

3. Metais

Para metais, separam-se magneticamente as sucatas em  ferrosas e não-ferrosas e, ainda, em: sucatas pesadas (comumente associadas aos “ferros-velhos”, tais quais vigas, chapas, grelhas, entre outras); sucatas de processo  (cavacos,  limalhas  e  rebarbas,  além  de  peças  defeituosas  que voltam ao processo industrial); e sucatas de obsolescência (materiais destinados ao lixo após a utilização).
Vale dizer que, geralmente, os metais ferrosos são encaminhados às usinas de fundição, nas quais a sucata é disposta em fornos elétricos ou à base de oxigênio, na temperatura de 1550ºC. Uma vez atingido o ponto de fusão, estando no estado líquido, os materiais são moldados em tarugos e placas metálicas, que, posteriormente, serão cortados no formato de chapas de aço. A sucata leva somente 1  dia  para  ser  reprocessada  e  transformada novamente em lâminas de aço utilizadas por vários setores industriais – desde as montadoras de automóveis às fábricas de latinha em conserva.

4. Papel

Quanto a papéis podem-se considerar duas grandes fontes a se reciclar: aquelas para pré-consumo e aquelas para pós-consumo – respectivamente, relacionam-se às recolhidas pelas próprias indústrias/fábricas antes que o material passe ao mercado consumidor e às geralmente recolhidas por catadores de ruas. De um modo geral, o papel reciclado lança mão dos dois tipos na sua composição, possuindo a coloração creme.
Há duas maneiras de ocorrência quanto ao processo de produção de papel reciclado: industrialmente e artesanalmente. Por acreditar que o meio industrial é de difícil compreensão, sendo alvo fácil de consultas caso se faça necessário, aqui somente é abordado o processo artesanal. Este, então, é de simples compreensão, a constar: etapa 1 – Corte dos papéis que se deseja reciclar, postos em uma bacia com água, com período de descanso de 24 horas; etapa 2 – agitação dessa mistura manualmente ou utilização de um liquidificador; etapa 3 – secamento em redes, com a possibilidade de prensar; etapa 4 – colocação das redes para secar ao sol. Adicionalmente, pode-se utilizar corante na cor desejada para obtenção de papéis coloridos.

5. Vidro

Finalmente, encerrando o destaque às quatro classes de cores previamente citadas, há a reciclagem de materiais vítreos. Este processo consiste basicamente no derretimento do vidro para sua reutilização. Dependendo do fim, pode ser preciso a separação em cores diferentes, quanto às quais três são principais: incolor, verde e marrom (ou âmbar).
“O vidro é um material ideal para a reciclagem e pode, dependendo das circunstâncias, ser infinitamente reciclado”. A reciclagem se dá por três etapas, a princípio. A primeira delas é a coleta, realizada por catadores, sendo o vidro recolhido e levado a uma central de reciclagem. A segunda etapa é a separação, por meio de cores e tipos, eliminando-se qualquer tipo de vidro especial, por exemplo, o Pyrex, pois pode haver uma alteração significativa na viscosidade do produto final. Por último, procede-se à lavagem, para retirada

das embalagens, depois à trituração, para facilitar a liquefação, e, uma vez liquefeito, torna-se mais uma vez matéria-prima para as indústrias.

6. Reciclagem no Brasil

Os valores neste tópico foram retirados do documento “Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil 2012”,da ABRELPE.

Alumínio: 473 mil toneladas de alumínio reciclados, correspondente a 36,4% do consumo doméstico;

Papel: 5,5 milhões de toneladas de papel reciclados, correspondente a 45,5% da produção;

Plástico: 1077 mil toneladas de plástico reciclados, correspondente a 15,62% do consumo;

Vidro: 1410 mil toneladas de vidros reciclados, correspondente a 47% da produção. Nesta categoria é importante ressaltar que há notável reutilização (33%), sendo apenas 20% destinados a aterros ou a destinos indevidos.