Projetar um controle digital para a planta abaixo, considerando

Faça com tempo de amostragem de 0,2s e de 0,4s