[SemImageFile]
Version=02-01
InstructName=TM3000
SerialNumber=103133-02
DataNumber=EEL - USP0017
SampleName=
Format=JPG
ImageName=Ni - 20 In - 2500x.jpg
Directory=C:\Users\USP-Lorena\Dropbox\Julio Cesar\Gilberto\Ni - 20 In\
SaveMode=2
Date=5/31/2016
Time=16:07:56
DateCheck=No
TimeCheck=No
NumberCheck=Yes
CommentCheck=Yes
DigitalZoom=No
Media=Drive_C
DataSize=1280x1100
DPI=162.56
PixelSize=62.50
SignalName=BSE COMPO
AcceleratingVoltage=15000 Volt
DecelerationVoltage=
Magnification=2500
WorkingDistance=9500 um
EmissionCurrent=42200 nA
FilamentCurrent=1850 mA
ObservationCondition=Analy
Brightness=1946
Contrast=3151
Rotation=0
LensMode=
PhotoSize=
Vacuum=High
MicronMarker=30000
SubMagnification=
SubSignalName=
SpecimenBias=
Condencer2=1937
ScanSpeed=Slow3
CalibrationScanSpeed=
ColorMode=Grayscale
ColorPalette=
ScreenMode=
Comment=[Ni - 20 % at. In]
KeyWord1=
KeyWord2=
Condition=Vacc=15.0kV   Mag=x2.5k   WD=9.50mm
DataDisplayCombine=
StageType=0
StagePositionX=0
StagePositionY=0
StagePositionR=
StagePositionZ=
StagePositionT=
