[SemImageFile]
Version=02-01
InstructName=TM3000
SerialNumber=103133-02
DataNumber=EEL - USP0017
SampleName=
Format=JPG
ImageName=Ni - 28 In - 1000x.jpg
Directory=C:\Users\USP-Lorena\Dropbox\Julio Cesar\Gilberto\Ni - 28 In\
SaveMode=2
Date=5/31/2016
Time=15:53:39
DateCheck=No
TimeCheck=No
NumberCheck=Yes
CommentCheck=Yes
DigitalZoom=No
Media=Drive_C
DataSize=1280x1100
DPI=162.56
PixelSize=156.25
SignalName=BSE COMPO
AcceleratingVoltage=15000 Volt
DecelerationVoltage=
Magnification=1000
WorkingDistance=9500 um
EmissionCurrent=42700 nA
FilamentCurrent=1850 mA
ObservationCondition=Analy
Brightness=1841
Contrast=3602
Rotation=0
LensMode=
PhotoSize=
Vacuum=High
MicronMarker=100000
SubMagnification=
SubSignalName=
SpecimenBias=
Condencer2=1937
ScanSpeed=Slow3
CalibrationScanSpeed=
ColorMode=Grayscale
ColorPalette=
ScreenMode=
Comment=[Ni - 28 % at. In]
KeyWord1=
KeyWord2=
Condition=Vacc=15.0kV   Mag=x1.0k   WD=9.50mm
DataDisplayCombine=
StageType=0
StagePositionX=0
StagePositionY=0
StagePositionR=
StagePositionZ=
StagePositionT=
