[SemImageFile]
Version=02-01
InstructName=TM3000
SerialNumber=103133-02
DataNumber=EEL-USP0005
SampleName=
Format=TIF
ImageName=Ni - 57 % at. Ta 250X.tif
Directory=C:\Users\USP-Lorena\Desktop\Imagens\Vinicius\Diagrama de Fases - Imagens e EDS\Ni-Ta\
SaveMode=2
Date=5/22/2014
Time=10:55:55
DateCheck=No
TimeCheck=No
NumberCheck=Yes
CommentCheck=Yes
DigitalZoom=No
Media=Drive_C
DataSize=1280x1100
DPI=162.56
PixelSize=625.00
SignalName=BSE COMPO
AcceleratingVoltage=15000 Volt
DecelerationVoltage=
Magnification=250
WorkingDistance=5600 um
EmissionCurrent=39300 nA
FilamentCurrent=1850 mA
ObservationCondition=Normal
Brightness=2218
Contrast=1061
Rotation=0
LensMode=
PhotoSize=
Vacuum=Low
MicronMarker=300000
SubMagnification=
SubSignalName=
SpecimenBias=
Condencer2=2767
ScanSpeed=Slow3
CalibrationScanSpeed=
ColorMode=Grayscale
ColorPalette=
ScreenMode=
Comment=[Ni - 57 % at. Ta]
KeyWord1=
KeyWord2=
Condition=Vacc=15.0kV   Mag=x250   WD=5.60mm
DataDisplayCombine=
StageType=0
StagePositionX=0
StagePositionY=0
StagePositionR=
StagePositionZ=
StagePositionT=
