Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 32 -32 32 -32
LINE Normal 24 -32 32 -32
LINE Normal 32 32 32 32
LINE Normal 24 32 32 32
LINE Normal 28 -28 28 -28
LINE Normal 28 -36 28 -28
LINE Normal 34 -5 42 -5
LINE Normal 47 -1 47 -9
LINE Normal 47 -7 47 -1
LINE Normal 50 -9 47 -7
LINE Normal 52 -9 50 -9
LINE Normal 53 -9 52 -9
LINE Normal 53 -1 53 -9
ARC Normal 42 -9 34 -1 42 -5 42 -1
WINDOW 38 57 22 Left 2
WINDOW 0 57 -23 Left 2
SYMATTR SpiceModel OPA355
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Texas2.lib
SYMATTR Description Amp. Op. de Vídeo; Baixo-Ruído - SR = 360V/us; 450MHz; 2,5V ~ 5,5V.
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 48 -16 NONE 8
PINATTR PinName en
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 6
