Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 176 176 -176 -145
TEXT 0 1 Center 2 LT
WINDOW 3 0 78 Center 2
WINDOW 0 0 -63 Center 2
SYMATTR Value LTC4257-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4257-1.sub
SYMATTR Description IEEE802.3af PD Power over Ethernet Interface Controller with Dual Current Limit
SYMATTR Value2 LTC4257-1
PIN -176 -96 LEFT 8
PINATTR PinName NC
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 -16 LEFT 8
PINATTR PinName Rclass
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 64 LEFT 8
PINATTR PinName NC
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 144 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 176 144 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 176 64 RIGHT 8
PINATTR PinName _PWRGD
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 176 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName SigDisA
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 176 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 8
