Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -432 192 480
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -168 Center 0
WINDOW 3 0 232 Center 0
SYMATTR Value LT3596
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3596.sub
SYMATTR Value2 LT3596
SYMATTR Description 60V Step-Down LED Driver\n\nNote: Open LED logic and Fault is not modeled.
PIN -192 272 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 192 -208 RIGHT 8
PINATTR PinName DA
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -80 -432 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 192 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -192 -368 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UVLO
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 192 432 RIGHT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -192 -288 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Iset1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -192 -128 LEFT 8
PINATTR PinName PWM2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -192 -48 LEFT 8
PINATTR PinName PWM3
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 192 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 192 272 RIGHT 8
PINATTR PinName Iset2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 192 352 RIGHT 8
PINATTR PinName Iset3
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 0 480 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 64 -432 TOP 8
PINATTR PinName Bias
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 192 -368 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -192 112 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL2
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -192 -208 LEFT 8
PINATTR PinName PWM1
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -192 192 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL3
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -192 432 LEFT 8
PINATTR PinName CTRLM
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -192 32 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL1
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 192 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName LED1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 192 32 RIGHT 8
PINATTR PinName LED2
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 192 112 RIGHT 8
PINATTR PinName LED3
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -192 352 LEFT 8
PINATTR PinName Tset
PINATTR SpiceOrder 25
