Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -192 176 176
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -104 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LT3496
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3496.sub
SYMATTR Value2 LT3496
SYMATTR Description Triple Output LED Driver(1 of 3 channels modeled)
PIN -176 -128 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 -64 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 0 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 128 LEFT 8
PINATTR PinName Fadj
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 176 128 RIGHT 8
PINATTR PinName PWM1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 64 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 176 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName OVP1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 0 -192 TOP 8
PINATTR PinName LED1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -112 -192 TOP 8
PINATTR PinName CAP1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 112 -192 TOP 8
PINATTR PinName TG1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 176 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 0 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 17
