Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
TEXT 24 -32 Left 2 +
TEXT 24 32 Left 2 -
WINDOW 38 23 1 Center 2
WINDOW 0 44 -34 Left 2
SYMATTR SpiceModel LM358
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile Texas2.lib
SYMATTR Description Amp. Op. Duplo de Uso Geral - SR = 0,3 V/us; fT= 0,7 MHz; 3V~32V; Otimizado para alimentação com fonte simples.
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 5
