Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -576 -496 576 496
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -192 Center 2
WINDOW 3 0 192 Center 2
SYMATTR Value LTC4242
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Dual Slot Hot Swap Controller for PCI Express
SYMATTR Value2 LTC4242
SYMATTR SpiceModel LTC4242.sub
PIN 576 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName _En1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 576 -208 RIGHT 8
PINATTR PinName Fon1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -576 -288 LEFT 8
PINATTR PinName On1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -576 -352 LEFT 8
PINATTR PinName AuxOn1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 512 -496 TOP 8
PINATTR PinName 3Vout1
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 384 -496 TOP 8
PINATTR PinName 3VGate1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 256 -496 TOP 8
PINATTR PinName 3Vsense1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 -496 TOP 8
PINATTR PinName 3Vin1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -576 -416 LEFT 8
PINATTR PinName AuxIn1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -512 -496 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -576 416 LEFT 8
PINATTR PinName AuxIn2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 128 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName 3Vin2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 256 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName 3Vsense2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 384 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName 3VGate2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 512 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName 3Vout2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -576 352 LEFT 8
PINATTR PinName AuxOn2
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -576 288 LEFT 8
PINATTR PinName On2
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 576 208 RIGHT 8
PINATTR PinName Fon2
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 576 80 RIGHT 8
PINATTR PinName _En2
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -576 224 LEFT 8
PINATTR PinName _Fault2
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -576 160 LEFT 8
PINATTR PinName _AuxFault2
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -576 96 LEFT 8
PINATTR PinName _Pgood2
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -384 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName 12Vin2
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -256 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName 12Vsense2
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -128 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName 12Vgate2
PINATTR SpiceOrder 25
PIN 0 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName 12Vout2
PINATTR SpiceOrder 26
PIN 576 336 RIGHT 8
PINATTR PinName AuxOut2
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -512 496 BOTTOM 8
PINATTR PinName Gnd
PINATTR SpiceOrder 28
PIN 576 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName AuxOut1
PINATTR SpiceOrder 29
PIN 0 -496 TOP 8
PINATTR PinName 12Vout1
PINATTR SpiceOrder 30
PIN -128 -496 TOP 8
PINATTR PinName 12Vgate1
PINATTR SpiceOrder 31
PIN -256 -496 TOP 8
PINATTR PinName 12Vsense1
PINATTR SpiceOrder 32
PIN -384 -496 TOP 8
PINATTR PinName 12Vin1
PINATTR SpiceOrder 33
PIN -576 -96 LEFT 8
PINATTR PinName _Pgood1
PINATTR SpiceOrder 34
PIN -576 -160 LEFT 8
PINATTR PinName _AuxFault1
PINATTR SpiceOrder 35
PIN -576 -224 LEFT 8
PINATTR PinName _Fault1
PINATTR SpiceOrder 36
PIN -576 -32 LEFT 8
PINATTR PinName _AUXpgood1
PINATTR SpiceOrder 37
PIN -576 32 LEFT 8
PINATTR PinName _AUXpgood2
PINATTR SpiceOrder 38
