Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -160 144 -160 -144
LINE Normal 96 0 -160 144
LINE Normal -160 -144 96 0
LINE Normal 96 0 112 0
LINE Normal -128 144 -128 126
LINE Normal -128 -126 -128 -143
LINE Normal -64 112 -64 90
LINE Normal -64 -90 -64 -112
WINDOW 3 16 80 Left 2
WINDOW 0 16 -80 Left 2
SYMATTR Value LTC2057HV
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC6.lib
SYMATTR Value2 LTC2057
SYMATTR Description High Voltage, Low Noise Zero-Drift Operation Amplifier
PIN -64 -112 VRIGHT 30
PINATTR PinName _SD
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -32 LEFT 8
PINATTR PinName IN-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 32 LEFT 8
PINATTR PinName IN+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 144 VLEFT 40
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 0 RIGHT 50
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 -144 VRIGHT 30
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -64 112 VLEFT 30
PINATTR PinName SDCOM
PINATTR SpiceOrder 7
