Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -208 192 208
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LTC1702
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC1702.sub
SYMATTR Value2 LTC1702
SYMATTR Description Dual 550kHz Synchronous 2-Phase Switching Regulator Controller\n\nNote: Only one phase of two phases is modeled.
PIN 0 -208 TOP 8
PINATTR PinName PVcc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 112 -208 TOP 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 192 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 192 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -192 64 LEFT 8
PINATTR PinName Imax
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -192 -64 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -192 -128 LEFT 8
PINATTR PinName FCB
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -192 128 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 192 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Comp
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -80 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 192 128 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -112 -208 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName Fault
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 80 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 19
