Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -128 -208 128 240
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -176 Center 2
WINDOW 3 0 144 Center 2
SYMATTR Value LTC4415
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4415.sub
SYMATTR Value2 LTC4415
SYMATTR Description Dual 4A Ideal Diodes with Adjustable Current Limit
PIN -128 -144 LEFT 8
PINATTR PinName IN1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -80 LEFT 8
PINATTR PinName EN1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 -16 LEFT 8
PINATTR PinName CLIM1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 48 LEFT 8
PINATTR PinName CLIM2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 112 LEFT 8
PINATTR PinName _EN2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 176 LEFT 8
PINATTR PinName IN2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 128 176 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 128 112 RIGHT 8
PINATTR PinName _STAT2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 128 48 RIGHT 8
PINATTR PinName _WARN2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 128 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName _WARN1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 128 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName _STAT1
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 128 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 0 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 13
