Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 111 160 -112 -208
TEXT 0 0 Left 2 LT
WINDOW 3 1 77 Center 2
WINDOW 0 0 -96 Center 2
SYMATTR Value LTC4070
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4070.sub
SYMATTR Value2 LTC4070
SYMATTR Description Li-Ion/Polymer Shunt Battery Charger System
PIN -112 -128 LEFT 8
PINATTR PinName ADJ
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -112 -48 LEFT 8
PINATTR PinName NTCbias
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 32 LEFT 8
PINATTR PinName NTC
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 112 32 RIGHT 8
PINATTR PinName DRV
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 112 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName HBO
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName LBO
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 0 -208 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 0 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
