Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -208 -208 208 192
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LT1500-3/5
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT1500-3.sub
SYMATTR Value2 LT1500-3
SYMATTR Description Adaptive-Frequency Current-Mode Switching Regulator, Selectable 3.3V or 5V Output
PIN -208 -128 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -208 48 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 -208 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 96 -208 TOP 8
PINATTR PinName Isense
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 96 192 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 208 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -208 128 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 208 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName LBO
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -208 -48 LEFT 8
PINATTR PinName LBI
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 208 128 RIGHT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 208 64 RIGHT 8
PINATTR PinName SEL3.3/5
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 208 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 14
