Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -192 -304 192 272
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -135 Center 0
WINDOW 3 0 120 Center 0
SYMATTR Value LT3597
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3597.sub
SYMATTR Value2 LT3597
SYMATTR Description 60V Step-Down LED Driver\n\nNotes:\n  1. Only one channel modeled.\n  2. Open LED logic and Fault is not modeled.
PIN -192 80 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 192 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName DA
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -80 -304 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 192 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -192 -240 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UVLO
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 192 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -192 -160 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 192 240 RIGHT 8
PINATTR PinName Iset1
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 192 80 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 0 272 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 64 -304 TOP 8
PINATTR PinName Bias
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 192 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -192 -80 LEFT 8
PINATTR PinName PWM1
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -192 240 LEFT 8
PINATTR PinName CTRLM
PINATTR SpiceOrder 20
PIN -192 0 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL1
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 192 0 RIGHT 8
PINATTR PinName LED1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -192 160 LEFT 8
PINATTR PinName Tset
PINATTR SpiceOrder 25
