Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 128 0 -48 88
LINE Normal 128 0 -48 -88
LINE Normal -48 88 -48 -88
LINE Normal 128 0 144 0
TEXT 46 49 Left 0 c1
TEXT 107 18 Left 0 c2
WINDOW 38 26 0 Center 0
WINDOW 0 46 -60 Left 0
SYMATTR SpiceModel NE5534
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile sim.lib
SYMATTR Description Amp. Op. Bipolar - SR = 13 V/us; 10 MHz. Amplificador de Áudio Baixo Ruído. +/-3V<= Vcc<= +/-22V. RLmin=600 ohm.
PIN -48 48 LEFT 8
PINATTR PinName in+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 -48 LEFT 8
PINATTR PinName in-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 -64 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 64 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 144 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 32 48 NONE 8
PINATTR PinName comp1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 96 16 NONE 8
PINATTR PinName comp2
PINATTR SpiceOrder 7
