Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 128 336 -128 -336
TEXT 0 0 Left 0 LT
WINDOW 3 0 88 Center 0
WINDOW 0 0 -87 Center 0
SYMATTR Value LTC2914-2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC2914-2.sub
SYMATTR Value2 LTC2914-2
SYMATTR Description Quad UV/OV Postive/Negative Voltage Monitor
PIN -128 -288 LEFT 8
PINATTR PinName VH1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -128 -176 LEFT 8
PINATTR PinName VL1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 -144 LEFT 8
PINATTR PinName VH2
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -128 -32 LEFT 8
PINATTR PinName VL2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -128 32 LEFT 8
PINATTR PinName VH3
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -128 144 LEFT 8
PINATTR PinName VL3
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -128 176 LEFT 8
PINATTR PinName VH4
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -128 288 LEFT 8
PINATTR PinName VL4
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -48 336 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -128 0 LEFT 8
PINATTR PinName Ref
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 128 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName _OV
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 128 0 RIGHT 8
PINATTR PinName _UV
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 128 160 RIGHT 8
PINATTR PinName DIS
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 128 -272 RIGHT 8
PINATTR PinName SEL
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 48 336 BOTTOM 8
PINATTR PinName TMR
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 0 -336 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 16
