Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -160 144 144
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTM8032
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTM8032.sub
SYMATTR Value2 LTM8032
SYMATTR Description Ultralow Noise EMC Compliant 36V, 2A DC/DC µModule
PIN 0 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 -160 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -144 96 LEFT 8
PINATTR PinName Adj
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -144 32 LEFT 8
PINATTR PinName Share
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 -96 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 -32 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 144 32 RIGHT 8
PINATTR PinName BIAS
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Out
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName AUX
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 64 -160 TOP 8
PINATTR PinName Fin
PINATTR SpiceOrder 11
