Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 224 288 -224 -272
TEXT 0 0 Center 2 LT
TEXT 1 46 Center 2 LTC4085
WINDOW 0 1 -47 Center 2
WINDOW 3 -5 -288 Center 2
SYMATTR Value TerminationCycles=392
SYMATTR SpiceModel LTC4085
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description USB Power Manager with Ideal Diode Controller and Li-Ion Charger (Assumed Tamb=25C, ThetaJA=40C/W)
SYMATTR ModelFile LTC4085.sub
PIN -224 -240 LEFT 8
PINATTR PinName IN
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 -160 LEFT 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -224 -80 LEFT 8
PINATTR PinName CLPROG
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -224 0 LEFT 8
PINATTR PinName HPWR
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -224 80 LEFT 8
PINATTR PinName SUSP
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -224 160 LEFT 8
PINATTR PinName Timer
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -224 240 LEFT 8
PINATTR PinName Wall
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 224 240 RIGHT 8
PINATTR PinName NTC
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 224 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Vntc
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 224 80 RIGHT 8
PINATTR PinName _ACPR
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 224 0 RIGHT 8
PINATTR PinName _CHRG
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 224 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName PROG
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 224 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Gate
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 224 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName BAT
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 0 288 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 15
