Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -192 160 208
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -80 Center 2
WINDOW 3 0 96 Center 2
SYMATTR Value LT3909
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3909.sub
SYMATTR Value2 LT3909
SYMATTR Description 2-String x 60mA, 2MHz Step-Up LED Driver with +/-2% Current Matching
PIN -96 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -112 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 -32 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UVLO
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 96 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName Iset
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -160 128 LEFT 8
PINATTR PinName Ctrl
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 -112 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -160 48 LEFT 8
PINATTR PinName PWM
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 128 RIGHT 8
PINATTR PinName _Fault
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 160 48 RIGHT 8
PINATTR PinName LED2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName LED1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 64 -192 TOP 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -64 -192 TOP 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 0 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 13
