Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 336 144 -320 -128
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 2
WINDOW 39 0 80 Center 2
WINDOW 1 0 48 Center 2
SYMATTR SpiceLine uvautoretry=1 ovautoretry=1 ocautoretry=0
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring
SYMATTR ModelFile LTC4215.sub
SYMATTR Value LTC4215
PIN -320 -64 LEFT 8
PINATTR PinName UV
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -320 0 LEFT 8
PINATTR PinName OV
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -240 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -80 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -320 64 LEFT 8
PINATTR PinName ON
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 336 64 RIGHT 8
PINATTR PinName _EN
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 240 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName Timer
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 80 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 336 0 RIGHT 8
PINATTR PinName GPIO1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 336 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 224 -128 TOP 8
PINATTR PinName Source
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 112 -128 TOP 8
PINATTR PinName Gate
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 0 -128 TOP 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -112 -128 TOP 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -224 -128 TOP 8
PINATTR PinName Vdd
PINATTR SpiceOrder 15
