Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 336 176 -320 -160
TEXT 0 8 Center 0 LT
WINDOW 3 0 56 Center 0
WINDOW 0 0 -40 Center 0
SYMATTR Value LTC4355
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4355
SYMATTR Description Positive High Voltage Ideal Diode-OR with Input Supply and Fuse Monitors
SYMATTR ModelFile LTC4355.sub
SYMATTR Value2 LTC4355
PIN -320 -80 LEFT 8
PINATTR PinName Mon1
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -320 16 LEFT 8
PINATTR PinName Mon2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 0 176 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -320 112 LEFT 8
PINATTR PinName Set
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 336 16 RIGHT 8
PINATTR PinName _FuseFlt2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 336 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName _FuseFlt1
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 336 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName _VdsFlt
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 224 -160 TOP 8
PINATTR PinName Out
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 112 -160 TOP 8
PINATTR PinName Gate2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 -160 TOP 8
PINATTR PinName In2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -112 -160 TOP 8
PINATTR PinName Gate1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -224 -160 TOP 8
PINATTR PinName In1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 336 64 RIGHT 8
PINATTR PinName _PwrFlt1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 336 112 RIGHT 8
PINATTR PinName _PwrFlt2
PINATTR SpiceOrder 10
