Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -368 -112 368 176
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 3 0 -41 Center 0
WINDOW 0 0 41 Center 0
WINDOW 123 0 105 Center 0
SYMATTR Value LTC4261
SYMATTR Value2 OVRTRY=1 UVRTRY=1 OCRTRY=0 PBRTRY=0
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Negative Voltage Hot Swap Controller with ADC and I2C Monitoring
SYMATTR ModelFile LTC4261.sub
PIN 0 -112 TOP 2
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -368 -80 LEFT 8
PINATTR PinName UVL
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -368 -32 LEFT 8
PINATTR PinName UVH
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -368 16 LEFT 8
PINATTR PinName OV
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -368 64 LEFT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -368 112 LEFT 8
PINATTR PinName ON
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -320 176 BOTTOM 0
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -192 176 BOTTOM 2
PINATTR PinName TMR
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -64 176 BOTTOM 2
PINATTR PinName _EN
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 192 176 BOTTOM 2
PINATTR PinName Sense
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 320 176 BOTTOM 2
PINATTR PinName Gate
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 368 112 RIGHT 8
PINATTR PinName Drain
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 368 64 RIGHT 8
PINATTR PinName Ramp
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 368 16 RIGHT 8
PINATTR PinName _PG
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 368 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName PGIO
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 368 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName _PGI
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 64 176 BOTTOM 2
PINATTR PinName Vee
PINATTR SpiceOrder 17
