Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -288 -400 288 416
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -151 Center 0
WINDOW 3 1 165 Center 0
SYMATTR Value LTC3789
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3789.sub
SYMATTR Value2 LTC3789
SYMATTR Description High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
PIN 288 368 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -288 288 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -64 416 BOTTOM 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 64 416 BOTTOM 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -288 368 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -192 416 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 288 208 RIGHT 8
PINATTR PinName Mode/PLLIN
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 288 288 RIGHT 8
PINATTR PinName Freq
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -288 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -288 -352 LEFT 8
PINATTR PinName Vinsns
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 288 -352 RIGHT 8
PINATTR PinName Voutsns
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -288 208 LEFT 8
PINATTR PinName Ilim
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 288 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Iosense+
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 288 -272 RIGHT 8
PINATTR PinName Iosense-
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 288 48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 288 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName TG2(D)
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 288 -112 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 288 128 RIGHT 8
PINATTR PinName BG2(C)
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 128 -400 TOP 8
PINATTR PinName EXTVcc
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 0 -400 TOP 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -128 -400 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -288 128 LEFT 8
PINATTR PinName BG1(B)
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 192 416 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -288 -112 LEFT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 25
PIN -288 -32 LEFT 8
PINATTR PinName TG1(A)
PINATTR SpiceOrder 26
PIN -288 48 LEFT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -288 -272 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 28
