Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -64 -64 -64 64
LINE Normal -64 -64 64 0
LINE Normal -64 64 64 0
LINE Normal -32 -64 -32 -48
LINE Normal -32 64 -32 48
LINE Normal -48 -32 -56 -32
LINE Normal -52 28 -52 36
LINE Normal -48 32 -56 32
LINE Normal -28 -56 -20 -56
LINE Normal -24 -52 -24 -60
LINE Normal -28 56 -20 56
LINE Normal 32 64 32 16
LINE Normal 32 -64 32 -16
LINE Normal 0 64 0 32
LINE Normal 40 -20 44 -20
LINE Normal 40 -20 40 -28
LINE Normal 44 -28 40 -28
LINE Normal 44 20 40 20
LINE Normal 40 24 40 20
LINE Normal 40 24 44 24
LINE Normal 44 28 44 24
LINE Normal 44 28 40 28
LINE Normal 8 44 4 44
LINE Normal 8 40 8 44
LINE Normal 8 40 4 40
LINE Normal 4 36 4 40
LINE Normal 4 36 8 36
LINE Normal 12 36 12 44
LINE Normal 12 36 16 36
LINE Normal 16 40 16 36
LINE Normal 16 40 16 36
LINE Normal 16 40 12 40
LINE Normal 16 44 12 40
WINDOW 0 40 -44 Left 0
WINDOW 3 40 48 Left 0
SYMATTR Value LT1795
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC.lib
SYMATTR Value2 LT1795
SYMATTR Description Dual 500mA/50MHz Current Feedback Amplifier/xDSL Line Driver
PIN -64 32 NONE 0
PINATTR PinName In+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 -32 NONE 0
PINATTR PinName In-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -32 -64 NONE 0
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -32 64 NONE 0
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 64 0 NONE 0
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 0 64 NONE 0
PINATTR PinName SHDNREF
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 32 64 NONE 0
PINATTR PinName SHDN
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 32 -64 NONE 0
PINATTR PinName COMP
PINATTR SpiceOrder 8
