Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal -16 -32 -32 -32
LINE Normal -16 6 -21 -4
LINE Normal -11 -4 -16 6
LINE Normal -21 -4 -11 -4
LINE Normal -16 -4 -16 -48
LINE Normal -16 48 -16 6
LINE Normal -23 28 -16 32
LINE Normal -23 36 -23 28
LINE Normal -16 32 -23 36
LINE Normal -23 32 -32 32
CIRCLE Normal -6 11 -26 -9
TEXT -11 -34 Left 0 -
TEXT -12 32 Left 0 +
TEXT 24 -32 Left 0 +
TEXT 24 32 Left 0 -
WINDOW 38 47 31 Left 0
WINDOW 0 47 -36 Left 0
SYMATTR SpiceModel LM3900
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile sim.lib
SYMATTR Description Norton Amp. Op. - SR = 0,5 V/us; fT = 2,5 MHz. 4 V <= Vcc <= 32 V.
PIN -32 32 NONE 8
PINATTR PinName in+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 -32 NONE 8
PINATTR PinName in-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName vo
PINATTR SpiceOrder 5
