Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 146 -103 130 -103
LINE Normal 138 -95 138 -111
LINE Normal 144 106 128 106
LINE Normal 336 0 1 -144
LINE Normal 0 144 336 0
LINE Normal 0 -144 0 144
LINE Normal 101 11 123 -11
LINE Normal 123 11 101 -11
LINE Normal 16 -40 16 -104
LINE Normal 80 -72 16 -104
LINE Normal 16 -40 80 -72
LINE Normal 28 -89 21 -89
LINE Normal 24 -85 24 -93
LINE Normal 21 -89 20 -89
LINE Normal 28 -50 20 -50
LINE Normal 16 -96 -16 -96
LINE Normal 16 -48 -16 -48
LINE Normal 112 -16 112 -72
LINE Normal 16 104 16 40
LINE Normal 80 72 16 40
LINE Normal 16 104 80 72
LINE Normal 28 55 21 55
LINE Normal 24 59 24 51
LINE Normal 21 55 20 55
LINE Normal 28 94 20 94
LINE Normal 16 48 -16 48
LINE Normal 16 96 -16 96
LINE Normal 112 -72 80 -72
LINE Normal 112 72 80 72
LINE Normal 112 72 112 72
LINE Normal 112 16 112 72
LINE Normal 200 -8 213 -8
LINE Normal 200 8 213 8
LINE Normal 207 0 200 -8
LINE Normal 200 8 207 0
LINE Normal 214 7 213 8
LINE Normal 214 -7 213 -8
LINE Normal 208 16 208 64
LINE Normal 256 0 224 0
LINE Normal 192 0 128 0
LINE Normal 181 -3 181 -11
LINE Normal 185 -7 177 -7
LINE Normal 216 28 216 20
LINE Normal 220 24 212 24
LINE Normal 276 -2 278 -5
LINE Normal 276 -1 276 -2
LINE Normal 301 0 256 -23
LINE Normal 256 23 301 0
LINE Normal 256 23 256 -23
LINE Normal 301 0 336 0
LINE Normal 271 6 259 -6
LINE Normal 259 6 271 -6
LINE Normal 278 6 278 -6
CIRCLE Normal 128 -16 96 16
CIRCLE Normal 224 -16 192 16
TEXT -32 -115 Left 2 x1
TEXT -32 -29 Left 2 x2
TEXT -32 29 Left 2 y1
TEXT -32 114 Left 2 y2
TEXT 220 61 Left 2 z
TEXT 338 -16 Left 2 w
WINDOW 38 139 -39 Left 2
WINDOW 0 176 -80 Left 2
SYMATTR SpiceModel AD835
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description 250 MHz,  four-quadrant voltage analog  multiplier: W= XY+ Z; X= X1- X2 e Y= Y1- Y2.
SYMATTR ModelFile anadiv.lib
PIN -16 48 NONE 8
PINATTR PinName Y1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 96 NONE 8
PINATTR PinName Y2
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 112 96 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 208 64 NONE 8
PINATTR PinName Z
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 336 0 NONE 8
PINATTR PinName W
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 112 -96 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -16 -48 NONE 8
PINATTR PinName X2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -16 -96 NONE 8
PINATTR PinName X1
PINATTR SpiceOrder 8
