Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -16 48 -16 -48
LINE Normal 81 0 -16 48
LINE Normal -16 -48 81 0
LINE Normal 34 -32 26 -32
LINE Normal 30 -28 30 -36
LINE Normal 34 32 26 32
TEXT -12 1 Left 0 TL071
WINDOW 0 44 -34 Left 0
SYMATTR SpiceModel TL071CN
SYMATTR Prefix X
SYMATTR ModelFile STM.lib
SYMATTR Description Amp. Op. de baixo ruído - SR = 16 V/us; fT=3MHz; Vcc=+/-15V; Usar Gmin=10E-13.
PIN -16 -32 LEFT 8
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -16 32 LEFT 8
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName out
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 -32 NONE 8
PINATTR PinName +Vcc
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 16 32 NONE 8
PINATTR PinName -Vcc
PINATTR SpiceOrder 5
