Version 4
SymbolType BLOCK
RECTANGLE Normal 176 256 -176 -240
TEXT 0 0 Left 0 LT
WINDOW 3 0 169 Center 0
WINDOW 0 0 -152 Center 0
SYMATTR Value LTC3808
SYMATTR Value2 LTC3808
SYMATTR SpiceModel LTC3808.sub
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description No Rsense(TM), Low EMI, Synchronous DC/DC Controller with Output Tracking\n\nNote: Short circuit protection is not modeled.
PIN -176 -32 LEFT 8
PINATTR PinName PLLLPF
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -176 -112 LEFT 8
PINATTR PinName SYNC/Mode
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 128 LEFT 8
PINATTR PinName Track/SS
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 64 -240 TOP 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 176 208 RIGHT 8
PINATTR PinName Vfb
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 208 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -176 48 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Iprg
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 176 128 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 176 -112 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 176 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -64 -240 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 176 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 176 48 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 0 256 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 15
