Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -48 -16 -48 16
LINE Normal 48 -16 48 16
LINE Normal 0 -64 0 -32
LINE Normal -20 -32 20 -32
LINE Normal -20 -28 20 -28
LINE Normal -20 -32 -20 -28
LINE Normal 20 -32 20 -28
LINE Normal 20 -16 12 -16
LINE Normal 4 -16 -4 -16
LINE Normal -12 -16 -20 -16
LINE Normal 48 0 28 0
LINE Normal 20 0 12 0
LINE Normal 4 0 -4 0
LINE Normal -12 0 -20 0
LINE Normal -48 16 -28 16
LINE Normal -20 16 -12 16
LINE Normal -4 16 4 16
LINE Normal 12 16 20 16
LINE Normal -24 28 24 28
LINE Normal -24 28 -32 36
LINE Normal 24 28 32 36
LINE Normal -28 32 28 32
LINE Normal -32 64 -32 36
LINE Normal 28 32 32 25
LINE Normal 28 -16 32 -8
LINE Normal 20 -16 28 -16
LINE Normal 32 -8 32 25
ARC Normal -48 -64 48 32 48 -16 -48 -16
ARC Normal -48 -32 48 64 -48 16 48 16
TEXT -18 81 Left 2 EF86
WINDOW 0 56 -38 Left 2
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Pentodo de Baixo Ruído p/ Pré-Amp.; 300V; 6mA; 1,0 W; fil: 6,3V_200 mA. Equiv.: 6267.
SYMATTR ModelFile tubes.lib
SYMATTR SpiceModel EF86x
PIN 0 -64 NONE 0
PINATTR PinName Placa
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 48 0 NONE 0
PINATTR PinName Grade Screen
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -48 16 NONE 0
PINATTR PinName Grade controle
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -32 64 NONE 0
PINATTR PinName Câtodo
PINATTR SpiceOrder 4
