Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -176 161 240
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -96 Center 0
WINDOW 3 0 96 Center 0
SYMATTR Value LTC3217
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3217.sub
SYMATTR Value2 LTC3217
SYMATTR Description 600mA Low Noise Multi-LED Camera Light Charge Pump
PIN -160 -64 LEFT 8
PINATTR PinName C1P
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 160 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName CPO
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -48 -176 TOP 8
PINATTR PinName EN1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName LED1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName LED2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 64 RIGHT 8
PINATTR PinName LED3
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 128 RIGHT 8
PINATTR PinName LED4
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 192 RIGHT 8
PINATTR PinName GND2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -48 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName Iset1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 48 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName Iset2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 48 -176 TOP 8
PINATTR PinName EN2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -160 128 LEFT 8
PINATTR PinName C2M
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -160 192 LEFT 8
PINATTR PinName GND1
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName C1M
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -160 -128 LEFT 8
PINATTR PinName VBAT
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -160 64 LEFT 8
PINATTR PinName C2P
PINATTR SpiceOrder 16
