Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -352 160 432
TEXT 0 -48 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -240 Center 0
WINDOW 3 0 136 Center 0
SYMATTR Value LT3475-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3475-1.sub
SYMATTR Value2 LT3475-1
SYMATTR Description Dual Step-Down 1.5A LED Driver
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName OUT1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 0 LEFT 8
PINATTR PinName LED1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 -288 LEFT 8
PINATTR PinName Boost1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -160 -192 LEFT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -64 -352 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 160 0 RIGHT 8
PINATTR PinName LED2
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName OUT2
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 160 96 RIGHT 8
PINATTR PinName PWM2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 160 384 RIGHT 8
PINATTR PinName Vadj2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 160 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 160 288 RIGHT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 0 432 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 64 -352 TOP 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -160 288 LEFT 8
PINATTR PinName Ref
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -160 192 LEFT 8
PINATTR PinName Vc1
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -160 384 LEFT 8
PINATTR PinName Vadj1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName PWM1
PINATTR SpiceOrder 20
