Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -240 144 240
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 2
WINDOW 3 0 144 Center 2
SYMATTR Value LT3971A-5
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3971-5.sub
SYMATTR Value2 LT3971-5
SYMATTR Description 38V, 1.2A, 2MHz Step-Down Regulator with 2.2ľA Quiescent Current\n\nNote: Sync pin is not modeled; Burst Mode is selected.
PIN 144 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName BD
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 144 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 96 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 144 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 -192 LEFT 8
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 144 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -144 96 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -144 -96 LEFT 8
PINATTR PinName PG
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -144 192 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 11
