Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -400 160 400
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -80 Center 0
WINDOW 3 1 80 Center 0
SYMATTR Value LTC3452
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3452.sub
SYMATTR Value2 LTC3452
SYMATTR Description Synchronous Buck-Boost MAIN/CAMERA White LED Driver
PIN -160 -336 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -160 -48 LEFT 8
PINATTR PinName ENL
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 144 LEFT 8
PINATTR PinName IsetL
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 160 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName LEDL1
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 48 RIGHT 8
PINATTR PinName LEDL2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 160 144 RIGHT 8
PINATTR PinName LEDL3
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 240 RIGHT 8
PINATTR PinName LEDL4
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 336 RIGHT 8
PINATTR PinName LEDL5
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -160 336 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 -240 RIGHT 8
PINATTR PinName LEDH1
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 160 -144 RIGHT 8
PINATTR PinName LEDH2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -160 48 LEFT 8
PINATTR PinName IsetH
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -160 -144 LEFT 8
PINATTR PinName ENH
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -160 240 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 160 -336 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 64 -400 TOP 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 0 400 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 18
PIN -64 -400 TOP 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN -160 -240 LEFT 8
PINATTR PinName PVin
PINATTR SpiceOrder 20
