Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal 240 208 -240 -176
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 2
WINDOW 3 0 53 Center 2
SYMATTR Value LTC4350
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4350.sub
SYMATTR Value2 LTC4350
SYMATTR Description Hot Swappable Load Share Controller
PIN -240 -32 LEFT 8
PINATTR PinName UV
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -240 48 LEFT 8
PINATTR PinName OV
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -240 128 LEFT 8
PINATTR PinName Timer
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName Gain
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 160 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName Comp2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -64 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName Comp1
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 240 64 RIGHT 8
PINATTR PinName SB
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 48 208 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 240 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 240 128 RIGHT 8
PINATTR PinName Rset
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 240 -64 RIGHT 8
PINATTR PinName Iout
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 112 -176 TOP 8
PINATTR PinName R-
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 0 -176 TOP 8
PINATTR PinName R+
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -128 -176 TOP 8
PINATTR PinName Gate
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 240 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Status
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -240 -112 LEFT 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 16
