**Instruções para uso da planilha SSBI**

ATENTE-SE PARA ALTERAR APENAS OS CAMPOS DESTACADOS EM VERMELHO.

1. Na aba “Dados”:

* Preencha o valor (C3) do raio do anel utilizado, em mm;
* Preencha o valor (C9) de porcentagem de areia;
* Preencha os valores de volume de água em ml (coluna F) de cada copinho utilizado;
* Preencha separadamente o tempo medido para a infiltração de cada copinho (horas, minutos e segundos nas colunas J, K e L);

1. Na aba “(1)”, verifique se as colunas B e C estão preenchidas somente com os dados inseridos. Por exemplo, se você utilizou 10 copinhos, deve haver somente 10 linhas de dados nessas colunas. Caso haja mais linhas que os dados inseridos, apague o excedente.
2. O valor de Condutividade Hidráulica Saturada (Ks) em mm/h está na célula H29.