Projetar um controle digital para a planta abaixo, considerando $t\_{s}<10s ;M\_{p}<16\%$

$$G=\frac{1}{s(10s+1)}$$

Faça com tempo de amostragem de 0,2s e de 0,4s