Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -144 32 -144 -32
LINE Normal -122 38 -144 16
LINE Normal -112 -48 -112 -80
LINE Normal -112 80 -112 48
LINE Normal -144 0 -176 0
LINE Normal 112 -112 -111 -112
LINE Normal -111 -112 112 -112
LINE Normal -112 -112 -112 -80
LINE Normal -112 112 -112 80
LINE Normal -224 0 -176 0
LINE Normal 112 -48 112 -80
LINE Normal 112 80 112 48
LINE Normal 144 0 176 0
LINE Normal 112 -112 112 -80
LINE Normal 112 112 112 80
LINE Normal 224 0 176 0
LINE Normal -134 -26 -112 -48
LINE Normal -118 35 -112 48
LINE Normal -112 48 -125 42
LINE Normal -118 35 -125 42
LINE Normal -122 38 -144 16
LINE Normal -144 -16 -134 -26
LINE Normal 144 32 144 -32
LINE Normal 122 38 144 16
LINE Normal 134 -26 112 -48
LINE Normal 118 35 112 48
LINE Normal 112 48 125 42
LINE Normal 118 35 125 42
LINE Normal 122 38 144 16
LINE Normal 144 -16 134 -26
LINE Normal 112 112 -112 112
ARC Normal 1 112 220 -112 110 112 112 -112
ARC Normal 0 112 -219 -112 -111 -112 -109 112
WINDOW 38 -31 0 Left 2
WINDOW 0 -32 -128 Left 2
SYMATTR SpiceModel MAT02
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Dual NPN Transistor; baixo Ruído, 40 V; 20 mA; 0,5 W.
SYMATTR ModelFile anadiv.lib
PIN -112 -112 NONE 8
PINATTR PinName c1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 0 NONE 8
PINATTR PinName b1
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -112 112 NONE 8
PINATTR PinName e1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 112 NONE 8
PINATTR PinName s
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 112 112 NONE 8
PINATTR PinName e2
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 224 0 NONE 8
PINATTR PinName b2
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 112 -112 NONE 8
PINATTR PinName c2
PINATTR SpiceOrder 7
