Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -176 -544 176 544
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -240 Center 2
WINDOW 3 0 240 Center 2
SYMATTR Value LT3840
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3840.sub
SYMATTR Value2 LT3840
SYMATTR Description Wide Input Range Synchronous Regulator Controller with Accurate Current Limit \n\nNote: SYNC function is not modeled
PIN 0 -544 TOP 8
PINATTR PinName AUXSW1
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 176 384 RIGHT 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -176 -288 LEFT 8
PINATTR PinName AUXVin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -176 288 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -176 480 LEFT 8
PINATTR PinName TK/SS
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 176 288 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -176 384 LEFT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -176 0 LEFT 8
PINATTR PinName PG
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -176 192 LEFT 8
PINATTR PinName Mode
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -176 -96 LEFT 8
PINATTR PinName OVLO
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -176 -192 LEFT 8
PINATTR PinName UVLO
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -176 -480 LEFT 8
PINATTR PinName EN
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -176 -384 LEFT 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 176 480 RIGHT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -112 544 BOTTOM 8
PINATTR PinName IMON
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 112 544 BOTTOM 8
PINATTR PinName ICTRL
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 0 544 BOTTOM 8
PINATTR PinName IComp
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 176 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 176 192 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 176 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 176 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 176 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 176 0 RIGHT 8
PINATTR PinName BGRTN
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 176 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 25
PIN 176 -480 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 26
PIN 112 -544 TOP 8
PINATTR PinName AUXSW2
PINATTR SpiceOrder 27
PIN -112 -544 TOP 8
PINATTR PinName AUXBST
PINATTR SpiceOrder 28
