Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -144 -144 144 144
TEXT 0 0 Center 2 LT
WINDOW 0 0 -48 Center 2
WINDOW 3 0 48 Center 2
SYMATTR Value LT8580
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT8580.sub
SYMATTR Value2 LT8580
SYMATTR Description Boost/Inverting DC/DC Converter with 1A 65V Switch, Soft-Start, and Synchronization \n\n Synchronization function is not modeled
PIN 144 0 RIGHT 8
PINATTR PinName FBX
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 144 80 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 -144 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 144 -80 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -144 -80 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -144 80 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -144 0 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 0 144 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
