Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -272 -352 272 352
TEXT 0 -64 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -256 Center 0
WINDOW 3 0 192 Center 0
SYMATTR Value LTC3713
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3713.sub
SYMATTR Value2 LTC3713
SYMATTR Description Low Input Voltage, High Power, No Rsense(TM) Synchronous Controller
PIN -272 288 LEFT 8
PINATTR PinName Run/SS
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 272 224 RIGHT 8
PINATTR PinName Von
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -272 96 LEFT 8
PINATTR PinName Pgood
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -272 224 LEFT 8
PINATTR PinName Vrng
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -272 32 LEFT 8
PINATTR PinName FCB
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -272 160 LEFT 8
PINATTR PinName Ith
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 64 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 112 -352 TOP 8
PINATTR PinName Ion
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 272 288 RIGHT 8
PINATTR PinName FB1
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -272 -224 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -64 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName SGND2
PINATTR SpiceOrder 11
PIN -272 -96 LEFT 8
PINATTR PinName FB2
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -272 -160 LEFT 8
PINATTR PinName SW2
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -192 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND2
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -272 -288 LEFT 8
PINATTR PinName Vin2
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -112 -352 TOP 8
PINATTR PinName Vin1
PINATTR SpiceOrder 16
PIN 272 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName INTVcc
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 272 96 RIGHT 8
PINATTR PinName BG
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 192 352 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND1
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 272 160 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 272 -160 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 21
PIN 272 -224 RIGHT 8
PINATTR PinName SW1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 272 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName TG
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 272 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Boost
PINATTR SpiceOrder 24
