Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -208 -256 208 464
TEXT 0 112 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -80 Center 0
WINDOW 3 0 256 Center 0
SYMATTR Value LT3782
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3782.sub
SYMATTR Value2 LT3782
SYMATTR Description 2-Phase Step-Up DC/DC Controller\n\nNote: Synchronous rectification pins are not modeled.
PIN 0 464 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 208 400 RIGHT 8
PINATTR PinName SYNC
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -208 304 LEFT 8
PINATTR PinName DCL
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -208 -128 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1+
PINATTR SpiceOrder 8
PIN -208 -16 LEFT 8
PINATTR PinName Sense1-
PINATTR SpiceOrder 9
PIN -208 400 LEFT 8
PINATTR PinName Slope
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -208 208 LEFT 8
PINATTR PinName Rset
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 208 -16 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2-
PINATTR SpiceOrder 12
PIN 208 -128 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense2+
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 208 304 RIGHT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 14
PIN 208 208 RIGHT 8
PINATTR PinName Vc
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 208 112 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 16
PIN -208 112 LEFT 8
PINATTR PinName Run
PINATTR SpiceOrder 17
PIN 208 48 RIGHT 8
PINATTR PinName Vee2
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 208 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName Bgate2
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 144 -256 TOP 8
PINATTR PinName Gbias2
PINATTR SpiceOrder 21
PIN -48 -256 TOP 8
PINATTR PinName Gbias1
PINATTR SpiceOrder 22
PIN -208 -192 LEFT 8
PINATTR PinName Bgate1
PINATTR SpiceOrder 23
PIN -208 48 LEFT 8
PINATTR PinName Vee1
PINATTR SpiceOrder 24
PIN -144 -256 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 27
PIN 48 -256 TOP 8
PINATTR PinName Gbias
PINATTR SpiceOrder 28
