Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -224 144 240
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -144 Center 0
WINDOW 3 0 112 Center 0
SYMATTR Value LTC3723-1
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3723-1.sub
SYMATTR Value2 LTC3723-1
SYMATTR Description Synchronous Push-Pull PWM Controller\n\nNote: hiccup mode fault logic is not modeled.
PIN 144 -112 RIGHT 8
PINATTR PinName DRVB
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 -224 TOP 8
PINATTR PinName Vcc
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 144 -176 RIGHT 8
PINATTR PinName DRVA
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 144 16 RIGHT 8
PINATTR PinName SDRA
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 0 240 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -160 208 LEFT 8
PINATTR PinName Ct
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -160 80 LEFT 8
PINATTR PinName Sprog
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -160 -48 LEFT 8
PINATTR PinName Dprg
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 144 -48 RIGHT 8
PINATTR PinName CS
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 144 144 RIGHT 8
PINATTR PinName COMP
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -160 16 LEFT 8
PINATTR PinName Rleb
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 144 208 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -160 144 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 13
PIN -160 -176 LEFT 8
PINATTR PinName UVLO
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -160 -112 LEFT 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 144 80 RIGHT 8
PINATTR PinName SDRB
PINATTR SpiceOrder 16
