Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal -69 -3 -69 -10
LINE Normal -62 -3 -76 -3
LINE Normal -62 3 -76 3
LINE Normal -69 10 -69 3
LINE Normal -77 -16 -112 -16
LINE Normal -77 16 -112 16
LINE Normal -75 -16 -69 -10
LINE Normal -75 -13 -75 -16
LINE Normal -72 -16 -75 -16
LINE Normal -75 16 -69 10
LINE Normal -75 13 -75 16
LINE Normal -72 16 -75 16
LINE Normal 0 -16 -61 -16
LINE Normal -32 -3 -32 -16
LINE Normal -25 -3 -39 -3
LINE Normal -25 3 -39 3
LINE Normal -32 16 -32 3
LINE Normal -32 16 -61 16
LINE Normal 0 32 0 -32
LINE Normal 64 0 0 32
LINE Normal 0 -32 64 0
LINE Normal 8 -16 4 -16
LINE Normal 6 -14 6 -18
LINE Normal 8 16 4 16
LINE Normal -32 64 -32 16
LINE Normal -16 16 0 16
LINE Normal -16 64 -16 16
LINE Normal 80 0 64 0
LINE Normal 16 24 16 64
LINE Normal 16 -24 16 -64
LINE Normal 23 -55 19 -55
LINE Normal 21 -53 21 -57
LINE Normal 24 57 20 57
LINE Normal -48 59 -48 53
LINE Normal -34 59 -48 59
LINE Normal -41 47 -41 50
LINE Normal -41 53 -41 59
LINE Normal -41 53 -48 53
LINE Normal -34 53 -41 57
LINE Normal -34 50 -48 50
LINE Normal -48 44 -48 50
LINE Normal -34 44 -34 50
LINE Normal -41 37 -41 41
LINE Normal -34 41 -48 41
LINE Normal -48 34 -48 41
RECTANGLE Normal 80 64 -112 -64
CIRCLE Normal -31 17 -33 15
CIRCLE Normal -30 18 -34 14
CIRCLE Normal -29 19 -35 13
CIRCLE Normal -31 -15 -33 -17
CIRCLE Normal -30 -14 -34 -18
CIRCLE Normal -29 -13 -35 -19
TEXT 48 -45 Left 0 LT
WINDOW 3 -51 -44 Center 0
WINDOW 0 30 -75 Left 0
SYMATTR Value LTC2053
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC4.lib
SYMATTR Value2 LTC2053
SYMATTR Description Precision, Rail-to-Rail, Zero-Drift Instrumentation Amplifier with Resistor-Programmable Gain
PIN 48 64 BOTTOM 4
PINATTR PinName _E
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -112 16 NONE 8
PINATTR PinName -IN
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -112 -16 NONE 8
PINATTR PinName +IN
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 16 64 NONE 8
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -32 64 NONE 8
PINATTR PinName REF
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -16 64 NONE 8
PINATTR PinName RG
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 80 0 NONE 8
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 16 -64 NONE 8
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 8
