Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -160 -160 160 160
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -64 Center 0
WINDOW 3 0 64 Center 0
SYMATTR Value LTC3458L
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LTC3458L.sub
SYMATTR Value2 LTC3458L
SYMATTR Description 1.7A, 1.5MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect\n\nNote: SYNC pin is not modeled
PIN 64 -160 TOP 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -64 -160 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -160 -96 LEFT 8
PINATTR PinName _SHDN
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -160 32 LEFT 8
PINATTR PinName Ilim
PINATTR SpiceOrder 5
PIN -160 -32 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 160 -32 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 160 32 RIGHT 8
PINATTR PinName Comp
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 64 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 9
PIN 160 96 RIGHT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 10
PIN -160 96 LEFT 8
PINATTR PinName Burst
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 160 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName Vout
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -64 160 BOTTOM 8
PINATTR PinName PGND
PINATTR SpiceOrder 13
