Version 4
SymbolType CELL
RECTANGLE Normal -224 -448 224 448
TEXT 0 0 Center 0 LT
WINDOW 0 0 -240 Center 0
WINDOW 3 0 240 Center 0
SYMATTR Value LT3743
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel LT3743.sub
SYMATTR Value2 LT3743
SYMATTR Description High Current Synchronous Step-Down LED Driver with Three-State Control
PIN -224 384 LEFT 8
PINATTR PinName GND
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -224 -384 LEFT 8
PINATTR PinName EN/UVLO
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -128 -448 TOP 8
PINATTR PinName Vref
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -224 96 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL_T
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -224 -192 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL_H
PINATTR SpiceOrder 6
PIN -224 -96 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL_L
PINATTR SpiceOrder 7
PIN -224 0 LEFT 8
PINATTR PinName SS
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 224 192 RIGHT 8
PINATTR PinName FB
PINATTR SpiceOrder 10
PIN 224 0 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense+
PINATTR SpiceOrder 11
PIN 224 96 RIGHT 8
PINATTR PinName Sense-
PINATTR SpiceOrder 12
PIN -96 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName VCL
PINATTR SpiceOrder 13
PIN 96 448 BOTTOM 8
PINATTR PinName VCH
PINATTR SpiceOrder 14
PIN -224 -288 LEFT 8
PINATTR PinName Rt
PINATTR SpiceOrder 15
PIN -224 192 LEFT 8
PINATTR PinName CTRL_SEL
PINATTR SpiceOrder 17
PIN -224 288 LEFT 8
PINATTR PinName PWM
PINATTR SpiceOrder 18
PIN 224 384 RIGHT 8
PINATTR PinName PWMGH
PINATTR SpiceOrder 19
PIN 224 288 RIGHT 8
PINATTR PinName PWMGL
PINATTR SpiceOrder 22
PIN 224 -288 RIGHT 8
PINATTR PinName HG
PINATTR SpiceOrder 23
PIN 224 -192 RIGHT 8
PINATTR PinName SW
PINATTR SpiceOrder 24
PIN 224 -384 RIGHT 8
PINATTR PinName CBOOT
PINATTR SpiceOrder 25
PIN 224 -96 RIGHT 8
PINATTR PinName LG
PINATTR SpiceOrder 26
PIN 0 -448 TOP 8
PINATTR PinName Vcc_int
PINATTR SpiceOrder 27
PIN 128 -448 TOP 8
PINATTR PinName Vin
PINATTR SpiceOrder 28
